Buenos días Miguel Ágel, revisando el código que hicimos el otro día en la academia me doy cueta de que:

1. **en ningun momento escribimos en memoria (sw) ni el valor (dato) de los displays ni el ENABLE que activa los displays, ¿no seria necesario?**

**En este programa no se escribe en memoria, se debe escribir en un dispositivo de entrada/salida. Se puede realizar como esta hecho (instrccion add $s1, $t1,0)**

1. **En el cuerpo del bucle no habria que escribir nada más? NOTA: La secuencia deberá mostrarse toda al mismo tiempo e indefinidamente.**

**En el cuerpo del bucle creo que no es necario escribir nada más. Ya se escrib e previamente a estar en el bucle.**

**DEBAJO TE ADJUNTO UNA FOTO DEL PROGRAMA QUE PLANTEAMOS EL JUEVES.**

**Un saludo.**

**David,**

